Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M1
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701625 

- für verpackte Wurst- und Fleischwaren
- anbaufähig
- Glastüren, Thermoglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Auch mit B in mm: 1250 auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3810
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,00
Energieverbrauch/ annum:	10305
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	930
Nettogewicht (kg):	810 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30
5 x Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Anti-Beschlag-Scheibe, Front, B in mm: 3750
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm/ 3750
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 3750
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Nachtrollo, automatisch, Master 3750
Nachtrollo, automatisch, Slave max. 3 x Slave 3750
Nachtrollo, manuell 3750
Panorama-Seitenwand links, für EURO PUKET 2.0
Panorama-Seitenwand rechts, für EURO PUKET 2.0
Regalboden, für 3750, T in mm: 500
Satz Bodengitter für 3750
Steuerung, Full-System Dixell, notwendiges Zubehör. Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden. HACCP-Schnittstelle, für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern, freie Programmierung der Abtauzeiten
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner für Wanne, H in mm: 200
Zusammenbau-Kit für EURO PUKET 2.0
Zwischenseitenwand für EURO PUKET 2.0, H in mm: 2060, Plexiglas, zur Warentrennung innerhalb eines Gerätes, nicht zur thermischen Trennung bei Gerätekanalisierung verwendbar