Salatbar ISOLA 6.0 M INOX UM
Datenstand: 08.03.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4554642152 

- für GN 1/1
- LED-Innenbeleuchtung (im Auslagebereich), 3000 K / 6000 K
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos höhenverstellbar
- elektronische Steuerung
- Soft-Touch, Außenthermometer
- automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung
- Kondensatorfilter austauschbar, Reinigungsalarm
- Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2185
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	1500

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	135 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,70 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	162