Speiseeisvitrine ONESHOW BASE LARGE
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4535309601703 

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Hebescheibe (bedienseitig), Antibeschlag-Verglasung
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- 2 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bei Verkleidung des Geräts ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Auch als PASTRY-Version für die Kühlung von Kuchen preisgleich lieferbar. Aufrüstung zur Version TB / TN gegen Aufpreis möglich (Sonderzubehör). Lieferung mit Halterungen für eckige Eisschalen (Standard). Auch mit Halterungen für runde Schalen werkseitig gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3370
Tiefe (außen):	740
Höhe (außen):	960

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	804
Nettoinhalt (l):	204 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	2,54 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	16053
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Front- und Seitenpaneele FenixT 0030 White Alaska 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	510 

SERIENZUBEHÖR
2 x Seitenteil, FenixT 0030 White Alaska
4 x Füße, justierbar
Frontpaneel, FenixT 0030 White Alaska 

SONDERZUBEHÖR
Eisschale 3,0 l rund, Ø x H in mm: 154 x 160
Eisschale 5,0 l breit, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43
TB / TN (werkseitig) für Serie ONESHOW, Aufpreis für wechselbaren Temperaturbereich (Kühlung / Tiefkühlung)