Fischkühltheke SAIGON 3000 ST
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	5060503163002 

- zur Präsentation von frischem Fisch auf Eis oder in Schalen
- Panoramafrontscheibe, gebogen
- Arbeitsplatte, CNS
- berohrte Kühlwanne
- mechanische Steuerung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Reinigungsablauf 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3000
Tiefe (außen):	1200
Höhe (außen):	1180

Tiefe (innen):	860 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, ABS-Kunststoff-Seitenteile in weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	365