Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 350 W
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405235010 

- geeignet zur Kühlung von Getränken und Lebensmittel
- 28 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 32
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- analoge Temperaturanzeige (innen)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- verschließbarer Reinigungsablauf 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	597
Tiefe (außen):	654
Höhe (außen):	1684

Breite (innen):	475
Tiefe (innen):	423
Höhe (innen):	1459 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	327
Nettoinhalt (l):	345 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,00
Energieverbrauch/ annum:	367
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 9 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	62
Nettogewicht (kg):	57 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
4 x Tragrost, weiß rilsaniert 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für Serie UKU 350