Wandkühlregal ENCORE 900-S SHOW H208 M1 2500
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4896002082500 

- kanalisierbar
- Panoramaseitenteile
- 4 x Glastür, rahmenlos
- LED-Beleuchtung (im Deckenteil), 4000 K
- elektronische Steuerung
- Schalttafel mit Klemmleiste (optional "Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
RAL-Farbtöne sind (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	920
Höhe (außen):	2080

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,14 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Kunststoffbeschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	430 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
5 x Regalboden
6 x Füße, justierbar
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich, für ENCORE 900 H208 M1 2500, Edelstahl
Elektrische Abtauung, für ENCORE 900 H208 M1 2500
Front-Stoßleiste, für ENCORE 900 H208 M1 2500, Edelstahl
Innenwanne, für ENCORE 900 H208 M1 2500, Edelstahl
Kanalisierungskit, für Serie ENCORE 900 H208 M1
Panorama-Seitenteil, 30 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1
Seitenteil-Stoßleiste, für Serie ENCORE 900 H208 M1, Edelstahl
Steuerung "Easy Touch", für Serie ENCORE 900 H208 M1
geschlossenes Seitenteil, 40 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1
geschlossenes Seitenteil, mit Spiegel, 40 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1