COOL-LINE Wandkühlregal SUPERSUNNY ECO 10 G-HD
Datenstand: 30.08.2024 - 17:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465200210 

- kanalisierbar
- Panoramaseitenteile
- 2 x Glas-Drehtür, Stangengriff, Türanschlag links / rechts
- LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	985
Tiefe (außen):	737
Höhe (außen):	1987

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	685
Nettoinhalt (l):	601 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	125
Anschlusswert (Elektro):	0,75 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	9,02
Energieverbrauch/ annum:	3292
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	226
Nettogewicht (kg):	216