Wandkühlregal PANDA 125 2P H225
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4536002251251 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 2 x Glas-Drehtür, Isolierglas, selbstschließend
- LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K
- elektronische Steuerung
- Außenthermometer
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Außenverkleidung in Edelstahl-Optik oder in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, teils gegen Aufpreis lieferbar. Auch in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle mit T in mm: 850 lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1330
Tiefe (außen):	1100
Höhe (außen):	2325

Tiefe bei geöffneter Tür:	1598

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1705
Nettoinhalt (l):	1224 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,75 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2993
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	411 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Panorama-Seitenteil
4 x Füße, justierbar
5 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39 

SONDERZUBEHÖR
LED-Regalbeleuchtung, für PANDA 125 2P
Regal (1 Stk.), für PANDA 125 2P
verspiegelte Seitenteile (2 Stk.), für PANDA 125 2P H225, B in mm: 40