COOL-LINE Abfallkühler WASTE 240 / 3
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	3084102403 

- Einfüllklappe (je Abteil in der Decke, B x T in mm: 400 x 400), Vorrichtung für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 x Drehtür, Schloss, Griffleiste, Türanschlag links / rechts / rechts, nicht wechselbar
- integrierte Winterschaltung / Sumpfheizung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Maschinenfach rechts, , nicht wechselbar, B in mm: 300
- eingeschäumter Verdampfer 
 
Hinweis:
Lieferung fertig montiert, ohne Mülltonnen. Nutzung von 120 l-Mülltonnen mittels Adapter und Abstandshalter möglich (Sonderzubehör). Genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung möglich (Serienzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2400
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	1253

Breite (innen):	2020
Tiefe (innen):	785
Höhe (innen):	1080 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	95
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,50 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	240
Nettogewicht (kg):	220 

SONDERZUBEHÖR
Abstandhalter für Innenraum, notwendig bei Nutzung von 120 l-Mülltonnen, für Serie WASTE 240
Adapter zur Befüllung von 120 l-Mülltonnen, für Serie WASTE 240