COOL-LINE Saladette SL 45 SLIM
Datenstand: 30.08.2024 - 17:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45145100 

- für GN 1/1-200
- CNS-Klappdeckel
- Schneidbrett , Polypropylen, lebensmittelecht
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, CNS-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels mitgelieferter Scharniere), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundeter Boden
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Digitalanzeige, Hauptschalter
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasserschale
- Maschinenfachblende, abschließbar
- eingeschäumter Verdampfer
- Aggregat für Servicezwecke herausziehbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	450
Tiefe (außen):	698
Höhe (außen):	852

Tiefe bei geöffneter Tür:	1076

Breite (innen):	368
Tiefe (innen):	597,5
Höhe (innen):	452 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	113
Nettoinhalt (l):	78 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	40
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,80
Energieverbrauch/ annum:	534
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45
Nettogewicht (kg):	44 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil, B xT in mm: 340 x 560
4 x Füße, justierbar