Wandkühlregal ANGEL LF-T 950-206 H1 1250
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454950220658 

- niedrige Front (H in mm: 252), ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- EC-Lüfter, energiesparend
- Drehtüren, Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- Grundausstattung ohne Steuerung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). RAL-Farbtöne sind (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2060

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1059 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x Spiegel
3 x Regalboden
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF  / LF-T 1250
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF  / LF-T 1250
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, eckig, für ANGEL 1250
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1250
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Seitenteil, Panorama, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, geschlossen, links, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Seitenteil, geschlossen, rechts, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Steuerung DIXELL VITA/FM 679K_5.x, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner Bodenauslage, plastifiziert, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206