Backwarenkühlschrank BKU 460
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45110460 

- für EN 600 x 400 mm
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Rollbond-Verdampfer 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	740
Tiefe (außen):	680
Höhe (außen):	1800

Breite (innen):	610
Tiefe (innen):	475
Höhe (innen):	1460 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	400
Nettoinhalt (l):	265 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	76
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,99
Energieverbrauch/ annum:	361
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	117
Nettogewicht (kg):	91 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost
4 x EN-Tragrost 600 x 400 mm
4 x Füße, Edelstahl, justierbar