Wandkühlregal GALAXY TN H150 1880 OPEN
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4538050150188 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kanalisierbar
- LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1935
Tiefe (außen):	908
Höhe (außen):	1510

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	983
Nettoinhalt (l):	773 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	2,85 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	8556
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	410
Nettogewicht (kg):	340 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage, T in mm: 503
1 x Regalboden, T in mm: 350
2 x Panorama-Seitenteil
2 x Regalboden, T in mm: 400
4 x Füße, justierbar
Nachtrollo, manuell 

SONDERZUBEHÖR
CNS-Außenverkleidung, H150, 1880
CNS-Innenverkleidung, H150, 1880
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 1880
Panoramaseitenteil, H150
Preisschiene, 3 Etagen, 1880
Produktstopper, 3 Etagen, 1880
Seitenteil, geschlossen, H150
Seitenteil, innen verspiegelt, H150