Kühlinsel THEA TN 110
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453900920110 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Plexiglas-Seitenteile
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	1200
Höhe (außen):	920

Breite (innen):	1000
Tiefe (innen):	840
Höhe (innen):	220 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	345
Nettoinhalt (l):	228 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,42 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,80
Energieverbrauch/ annum:	2489
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 9005 (tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	154 

SERIENZUBEHÖR
4 x Edelstahl-Stoßleiste
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 110