Panorama-Kühlinsel AMETHYST 1250 M2
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4548611250 

- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1388
Tiefe (außen):	1140
Höhe (außen):	975

Breite (innen):	1250
Tiefe (innen):	860 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,99
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200
Nettogewicht (kg):	178 

SERIENZUBEHÖR
4 x Edelstahl-Stoßleiste
4 x Rollen