Tiefkühltisch CRIO HPM-TK 2-7001
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402712094 

- für GN 1/1
- 2 x , Türanschlag links / rechts
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1341
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1110

Breite (innen):	798
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	550 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	290
Nettoinhalt (l):	198 

EIGENSCHAFTEN
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	145
Anschlusswert (Elektro):	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,00
Energieverbrauch/ annum:	1564
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -15 °C 
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand: verzinkter Stahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150
Nettogewicht (kg):	105 

SERIENZUBEHÖR
2 x Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.) 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Aufkantung, H in mm: 50 / 100, für 2-türige Kühltische der Serie CRIO HPM
Arbeitsplatte, allseitige Abkantung, H in mm: 50, für 2-türige Kühltische der Serie CRIO HPM
Auflageschienen (2 Stk.)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Rollen (4 Stk.), H in mm: 150, für die Serien CL 650 und CL 700 mit 2 oder 3 Abteilen
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)
Türschloss-Kit für Serie CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)