Wandkühlregal EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1875 M2
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454300710152018752 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	705
Höhe (außen):	1525

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	17,07
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x PVC-Rammschutz
1 x Regalboden, T in mm: 300
1 x Regalboden, T in mm: 350
1 x Regalboden, T in mm: 400 

SONDERZUBEHÖR
EC-Lüfter 1875, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Etagenbeleuchtung, rosa, 937, 1875 (2), LED, 3 Etagen, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Etagenbeleuchtung, weiß, 937, 1875 (2), LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Kanalisierungskit, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Nachtrollo, manuell 1875, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, Panoramascheibe 710-1520 links, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, Panoramascheibe 710-1520 rechts, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, innen verspiegelt 710-1520 links, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, innen verspiegelt 710-1520 rechts, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Steuerung, Full-System Dixell, für Serie EURO BARBADOS 2.0