COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1050 C
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451301050 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 2 x Glas-Drehtür, Sicherheits-Doppelverglasung, selbstschließend, Schloss (pro Tür), Griffmulde, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1120
Tiefe (außen):	590
Höhe (außen):	1978

Tiefe bei geöffneter Tür:	1099

Breite (innen):	1027
Tiefe (innen):	459
Höhe (innen):	1755 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1050
Nettoinhalt (l):	785 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,80
Energieverbrauch/ annum:	2677
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	139
Nettogewicht (kg):	131 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
4 x Rollen, 2 davon feststellbar
5 x Tragrost, je Türabteil, B x T in mm: 498 x 375