Frischwarentheke ENIXE EN100, L 2500, R290, M2
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48911002500101 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, Anzahl (2), gerade, mit Hebemechanismus, hochklappbar, H in mm: 577, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, Edelstahl, kratzfest
- CRIO-LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte mit Tiefe in mm: 360), gesondert schaltbar
- Stapelgrenze bis 170 mm
- elektronische Steuerung
- Wow Touch Control, Digitalanzeige, Lichtschalter, Schalttafel mit Klemmleiste (optional "Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss, Tauwasserschale
- Maschinenfach rückseitig, abmehmbares Gitter
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz 
 
Hinweis:
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in den Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1190

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,79 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,14
Energieverbrauch/ annum:	4433
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	360
Nettogewicht (kg):	450 

SERIENZUBEHÖR
1 x Papierrollenhalter, grau lackiert 

SONDERZUBEHÖR
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 2500
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 2500
Kanalisierungskit, zum Verbinden von Geräten der Serie ENIXE
Nachtrollo, Serie ENIXE 2500
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 2500
Schneidbrett, Serie ENIXE
Seitenteil für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 2500
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ENIXE 2500
Taschenablage, Serie ENIXE 2500
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE
Tauwasserschale, manuell, Serie ENIXE
Waagenhalter, Serie ENIXE, B x T in mm: 600 x 400
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ENIXE
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ENIXE
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ENIXE