Wärmeregal SCARLET 120 SLIM CNS
Datenstand: 21.06.2024 - 17:24 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863512010CNS 

- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- 2 x Halogen-Wärmebrücke (250 W je Brücke) (unter der Decke und jedem Regalboden)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Hauptschalter 
 
Hinweis:
RAL-Farbtöne sind (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1855

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	621
Nettoinhalt (l):	299 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	4,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
3 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Drehtüren für SCARLET 120 SLIM, frontseitig, 2 Drehtüren, optional mit Schloss, bitte Türanschlag angeben
Glastüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, zum rückseitigen Beschicken des Regals
LED-Displayaufsatz, beleuchtet, für SCARLET 120 SLIM
Panoramaseitenteil, für Serie SCARLET SLIM
Rollensatz, für Serie SCARLET SLIM
Tablettrutsche, für SCARLET 120 SLIM
Volltüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, CNS, zum rückseitigen Beschicken des Regals
Volltüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, weiß, zum rückseitigen Beschicken des Regals