GN-Behälter 2/3 - 65, CNS
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	42223065 

- breite Randauflage, um einer Gratbildung zu verhindern
- Materialstärke in mm: 0,6 
 
Hinweis:
Entspricht den Bestimmungen nach DIN 66075 und EN 631. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	352
Tiefe (außen):	325
Höhe (außen):	65

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0