Frischwarentheke ELECTA EC100, L 1250, R290, M2
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48981001250101 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gewölbt, mit Hebemechanismus, hochklappbar, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte mit Tiefe in mm: 160), gesondert schaltbar
- Stapelgrenze bis 170 mm
- elektronische Steuerung
- Wow Touch Control, Digitalanzeige, Lichttaste (Steuerungspanel)
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Lieferung ohne Tauwasserschale (Sonderzubehör)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter, Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, Energiesparlüfter 
 
Hinweis:
Lichthelligkeit und Verdampfer-Lüftergeschwindigkeit durch einen Fachmann umstellbar. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	1190
Höhe (außen):	1254

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2476 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblende kunststoffbeschichtet, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	257
Nettogewicht (kg):	230 

SONDERZUBEHÖR
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 1250
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 1250
Kanalisierungskit, Serie ELECTA
Nachtrollo, Serie ELECTA 1250
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 1250
Schneidbrett, Serie ELECTA
Seitenteil, 30mm, glatt, Serie ELECTA
Seitenteil, 70mm, abgesetzt, Serie ELECTA
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 1250
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 1250
Taschenablage, Serie ELECTA 1250
Waagenhalter, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ELECTA
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ELECTA