COOL-LINE Impuls-Kühlinsel FLATEY 1290 mit Plexi-Schiebescheiben
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506210129 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- umlaufende Verglasung, H in mm: 300
- Plexiglas-Luftführung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1290
Tiefe (außen):	920
Höhe (außen):	880

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2372
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 6 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
PVC Nachtabdeckung für FLATEY 1290
Plexiglas-Schiebescheiben, für FLATEY 1290