COOL-LINE Wandkühlregal CHAMONIX-T 150
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506030150 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- 2 x Schiebetür, Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	1995

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	651 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,84 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3577
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl-Auslagefläche, Seitenverkleidung schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	151
Nettogewicht (kg):	218 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40