Glastürkühlschrank KU 385 G II BLACK
Datenstand: 08.03.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435800450 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- 30 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- zuschaltbarer Lüfter
- 1 x Glastür, Schloss, Bügelgriff, Türanschlag rechts, wechselbar (Sonderzubehör), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal am Türrahmen)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1840

Breite (innen):	505
Tiefe (innen):	462
Höhe (innen):	1555 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	358
Nettoinhalt (l):	345 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,54
Energieverbrauch/ annum:	563
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	74 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
5 x Tragrost, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 490 x 360 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für KU 385 G BLACK, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 490 x 360