Gewerbetiefkühlschrank TKU 1600 G-LED
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435275001 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gesondert schaltbar
- 3 x Glas-Drehtür, selbstschließend, Rahmenheizung, Schloss, Metallgriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen, vertikal)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende)
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2057
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	2020

Breite (innen):	1937
Tiefe (innen):	580
Höhe (innen):	1327 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1784
Nettoinhalt (l):	1657 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	30,59
Energieverbrauch/ annum:	11164
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-24 bis -12 °C bei 32 °C UT und 50 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Seitenteile: Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	350
Nettogewicht (kg):	315 

SERIENZUBEHÖR
15 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 620 x 460
3 x Füße, vorn, justierbar
3 x Rollen, hinten
60 x Tragrosthalter