Wandkühlregal GALAXY TN 1880 SGD
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4538051205188 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kanalisierbar
- 3 x Glastür, Isolierglas, rahmenlos, selbstschließend
- LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1935
Tiefe (außen):	908
Höhe (außen):	2054

Tiefe bei geöffneter Tür:	1496

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1256
Nettoinhalt (l):	928 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	2,90 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	10062
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	425 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage, T in mm: 530
1 x Regalboden, T in mm: 400
2 x Panorama-Seitenteil
4 x Füße, justierbar
4 x Regalboden, T in mm: 450
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39 

SONDERZUBEHÖR
CNS-Außenverkleidung, H205, 1880
CNS-Innenverkleidung, H205, 1880
Panoramaseitenteil, H205
Preisschiene, 5 Etagen, 1880
Produktstopper, 5 Etagen, 1880
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen
Seitenteil, geschlossen, H205
Seitenteil, innen verspiegelt, H205