Nuggeteisbereiter SNM 300
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413400300001 

- für Nugget-Eis-Produktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung, Edelstahl-Schneckenzylinder
- automatisches Abtausystem (Heißgas / Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen 
 
Hinweis:
Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 2 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	538
Tiefe (außen):	663
Höhe (außen):	650

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	750
Anschlusswert (Elektro):	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	26,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	87
Nettogewicht (kg):	78 

SERIENZUBEHÖR
Ablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
R 100 (129 kg), inkl. Abdeckungskit CBT22EFCD
R 130 (168 kg), inkl. Abdeckungskit CBT22EFCD
R 150 (181 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 190 (243 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 250 (252 kg), inkl. Abdeckungskit CBT42EFSD
R 300 (406 kg), inkl. Abdeckungskit CBT48FMCD