Panorama-Kühlvitrine LINUS 200
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45517251 

- Aufsatzgerät
- 2 x Schiebetür, Isolierglas, Bügelgriff
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben 
 
Hinweis:
Kundenseitige Glasschiebescheiben mit Griffen erhalten Sie gegen Mehrpreis auf Anfrage. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	438
Höhe (außen):	934

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1544
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	90
Nettogewicht (kg):	80 

SERIENZUBEHÖR
2 x Etage, B x T in mm: 899 x 292
4 x Füße