COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank RCGX 200 GL
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451200155 

- 1 x Glastür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	598
Tiefe (außen):	679
Höhe (außen):	838

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	477
Tiefe (innen):	443
Höhe (innen):	652 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	200
Nettoinhalt (l):	99 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	45
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,04
Energieverbrauch/ annum:	454
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	54
Nettogewicht (kg):	50 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, B x T in mm: 490 x 285
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Tragrost, bis zu 25 kg belastbar , B x T in mm: 506 x 415
2 x Transportrollen, hinten