MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck iD-D 60.60 DIGITAL
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493060060222 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Edelstahl-Ofenklappe mit Sicherheitsglas, nach unten abklappbar, Edelstahl-Griff, federgestütztes Türöffnungssystem
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Halogenlampe, stoßgeschützt eingebaut
- 2 x Backkammer, verstärkte Heizelemente (unterhalb des Schamottsteinbodens)
- elektronische Steuerung
- Steuerung für Start / Stopp, Licht, Temperaturfühler je Kammer
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Abdeckhaube und Untergestell. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	850
Tiefe (außen):	991
Höhe (außen):	660

Breite (innen):	614
Tiefe (innen):	660
Höhe (innen):	140 | 140 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	8,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	4,20 kWh / Betriebsstunde 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	50 bis 380 °C 
 	für Reinigung bis zu 450 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	147
Nettogewicht (kg):	133 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube, für Serie iDeck 60.60
Backblechträgschiene (2 Stk.), für Serie iDeck 60.60, L in mm: 751
Gärschrank, für Serie iDeck 60.60, mit 5 Paar Backblechtragschienen (max. 9 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 850 x 840 x 1000, Anschluss: 1,5 kW / 230 V / 1N / 50 Hz
Haube mit Motor, für Serie iDeck 60.60, Anschluss (E): 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, B x T x H in mm: 1143 x 850 x 536
Stapelkit, für Serie iDeck PM 60.60, für zwei Backkammern übereinander, H in mm: 100
Untergestell S-PT/100, für Serie iDeck 60.60, für max. 18 Backbleche 600 x 400 mm,<br />mit 5 Paar Backblechtragschienen (max. 9 Paar möglich), mit Rädern, B x T x H in mm: 850 x 840 x 1005
Untergestell S-PT/70, für Serie iDeck 60.60, für max. 10 Backbleche 600 x 400 mm,<br />mit 3 Paar Backblechtragschienen (max. 5 Paar möglich), mit Rädern, B x T x H in mm: 850 x 840 x 705