Salatbar TIFFANY 4 M UM
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	455470101 

- für GN 1/1-150
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz
- elektronische Steuerung
- Flüssigkristall-Touch-Display
- automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung 
 
Hinweis:
Die Geräte der Serie sind untereinander in der jeweils passenden Größe kombinierbar. Jeweils 2 beliebige Geräte der Serie können Rücken an Rücken gebaut werden und ergeben ein komplettes Inselelement. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1601
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	1560

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	210
Nettogewicht (kg):	175 

SONDERZUBEHÖR
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 4+6, 2 Stück, B x T x H in mm: 790 x 200 x 10
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 4, 2 Stück B x T x H in mm: 790 x 200 x 10 und 1000 x 200 x 10
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 4, 2 Stück, B x T x H in mm: 1000 x 200 x 10