Vakuumierer iSensor S
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	520000000 

- Busch Vakuum-Pumpe 8 m³/h
- elektronische Steuerung
- Flüssigkristall-Display, Bluetooth-Technologie, Sensor-Technologie, iVac-System, iSeal-System, Steuerung und Kontrolle per App möglich, automatische Geräte-Kalibrierung, automatisches Öffnungssystem
- inkl. 10 Programmen
- selbstreinigendes Öl-System 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	388
Tiefe (außen):	546
Höhe (außen):	389

Breite (innen):	328
Tiefe (innen):	385
Höhe (innen):	162 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | L+N | 50 Hz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	43
Nettogewicht (kg):	36 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar